Краткий обзор обновленного усилителя Дорофеева с блоком питания на IR2153.
Посмотреть схемы и скачать печатные платы можно здесь:
Усилитель: http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2019/
Импульсный блок питания: http://darkamp.ru/nadezhnyy-iip-na-ir2153/

Характеристики усилителя:
- класс усилителя: В-класс;
- мощность 2*100вт (4ом), мост 1*200вт (8ом);
- чувствительность 500мв; 
- защита от короткого замыкания в нагрузке (8А);
- защита АС от появления постоянного напряжения на выходе;
- диапазон воспроизводимых частот 30Гц-35кГц (-1дБ);
- КНИ 0,005% (1кГц 80вт 4 ом).

Характеристики ИИП на IR2153:
- напряжение питания 230в;
- мощность 200вт;
- напряжения на выходе +33/-33в;
- защита от короткого замыкания в нагрузке, защита от перегрузки;
- дополнительная система софтстарта и ограничения тока каждого полевого транзистора 7А.